[image: A blue and white logo

AI-generated content may be incorrect.]
	Limpieza en entornos de construcción


Una buena limpieza es fundamental para garantizar un entorno de construcción seguro.
Durante la jornada laboral, es posible que camine o tropiece con madera, cables eléctricos o herramientas en un área que antes estaba despejada, lo que dificulta trabajar de forma segura y eficiente.
La limpieza no es solo una tarea de un día lluvioso ni una tarea mensual, sino un trabajo que debe realizarse hora tras hora.
Limpieza General:
· Guarde los suministros lejos de los pasillos para evitar tropiezos.
• Guarde las herramientas y el equipo cuando no los utilice.
• Nunca deje herramientas ni otros materiales de construcción sobre superficies donde puedan caer sobre los trabajadores si se golpean o se mueven accidentalmente.
• Deseche los escombros de construcción de manera oportuna.
• Limpie siempre los objetos punzantes, como clavos sueltos u hojas de sierra, lo antes posible y guárdelos o deséchelos de forma que se elimine la posibilidad de lesiones al manipular residuos, como latas de café, cubos o recipientes similares resistentes a las perforaciones.
• Mantenga los pasillos, escaleras y puertas despejados.
Superficies para caminar:
· Todas las superficies de paso deben estar libres de irregularidades, como agujeros y depresiones. Avise inmediatamente a su supervisor sobre cualquier daño en el piso.
• Mantenga el piso y los pasillos limpios, secos y lisos.
• No permita que las alfombras o tapetes se arruguen ni doblen, lo que podría causar tropiezos.
• Use calzado antideslizante y coloque señales de precaución en áreas húmedas.
Comunicación de peligros
Utilice señales, cinta adhesiva y otras barreras para crear conciencia o restringir el acceso a lo siguiente.
• Riesgos de resbalones, tropiezos o caídas que no se puedan eliminar de otro modo.
• Riesgos de caídas a varios niveles, como agujeros en el suelo o cornisas abiertas, que no se puedan eliminar de otro modo.
• Zonas donde haya objetos punzantes o se utilicen pistolas de clavos de alta velocidad o de pólvora, u otros equipos peligrosos.
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	HOJA DE FIRMA DE CHARLA DE SEGURIDAD


Este formulario documenta que la capacitación especificada anteriormente se impartió a los participantes mencionados. Al firmar a continuación, cada participante reconoce haber recibido esta capacitación.

Organización:												          
		
Entrenador:					 Firma del entrenador:					

Participantes de la clase:

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			

Name:					 Signature:				 Date:			
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